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	Název přípravku:
	Lihové mořidlo



1.   Identifikace přípravku a výrobce 

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lihové mořidlo (všechny odstíny)


Číslo ES (EINECS):


Další názvy:

1.2 Použití přípravku:  barvení dřeva
1.3  Identifikace výrobce:


Jméno nebo obchodní jméno:
Druchema,družstvo pro chemickou výrobu a služby


Místo podnikání nebo sídlo:
Služeb 3, 100 31  Praha 10


Identifikační číslo:
00027456


Telefon:
296 814 111 Fax:296 814 409

1.4  Nouzové telefonní číslo:
224 91 92 93 nebo  2 24 91 54 02


Adresa:  Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128  08    Praha 2

2.   Informace o složení přípravku


 Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky:

     Chemický název:
ethanol


 Obsah (%):
45-60


 Číslo ES (EINECS): 200-578-6 Číslo CAS: 64-17-5


 Výstražné symboly nebezpečnosti: F


 R-věty:
11 


 Chemický název:
1-butanol


 Obsah (%):
7-12


 Číslo ES (EINECS): 200-751-6 Číslo CAS: 71-36-3


 Výstražné symboly nebezpečnosti: Xn


 R-věty:
10-20   


 Chemický název:
1-butylacetát


 Obsah (%):
5-10


 Číslo ES (EINECS): 204-658-1 Číslo CAS: 123-86-4


 Výstražné symboly nebezpečnosti:  -

 R-věty:
10-66-67 

3.  Údaje o nebezpečnosti přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: při dlouhodobém používání může mít dráždivé účinky, zejména na oči, působí narkoticky

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: nejsou


 Možné nesprávné použití přípravku: používání v blízkosti otevřeného ohně


 Další nepříznivé účinky: nejsou

4.  Pokyny pro první pomoc


   Všeobecné pokyny: v případě zdravotních potížích  nebo pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.


    Při nadýchání: dopravte postiženého na čerstvý vzduch, popř. vyhledejte lékařskou pomoc.


    Při styku s kůží: odložte  oděv, kůži omyjte teplou vodou a mýdlem.


    Při zasažení očí: promývejte oči proudem tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách, co  
    
    nejrychleji vyhledejte lékaře.

Při požití: vypláchněte ústa, dejte vypít malé množství vody, nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

5. Pokyny pro hasební zásah

    Vhodná hasiva: v případě požáru okolí použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj

    Nevhodná hasiva: přímý vodní proud

    Zvláštní nebezpečí: přípravek může uvolňovat oxid uhelnatý při nedokonalém hoření

    Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: při vzniku velkého množství plynů a par použít vhodnou ochranu 
   
  dýchadel, popř. izolační dýchací přístroj nebo celotělovou ochranu.

6. Opatření v případě náhodného úniku


  Preventivní opatření pro ochranu osob: při práci důkladně větrat

    Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: nejsou nutná  

    Doporučené metody čištění a zneškodnění: viz pokyny v kapitole 13

7.  Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Zacházení: nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů zapálení 

7.2 Skladování: skladovat na suchých místech, nevystavujte přímému slunci

7.3 Specifické údaje: nejsou

8. Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Expozični limity: pro přípravek nestanoveny
8.2 Omezování expozice pracovníků: není nutné 

      Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

      Ochrana očí: není nutná

      Ochrana rukou: ochranné pracovní rukavice

      Ochrana kůže: není nutná

8.3  Omezování expozice životního prostředí: bez omezení

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti přípravku


Skupenství (při 20°C): kapalina


Barva:
dle odstínu 

Zápach (vůně): charakteristická


Hodnota pH: nestanoveno


Bod (rozmezí teplot) varu (°C): nezjištěn


Bod vzplanutí (°C):  19,5


Hořlavost: vysoce hořlavý


Výbušnost: nevýbušný: nevýbušný


- horní mez (% obj.):


- dolní mez (% obj.):


Oxidační vlastnosti:
nezjištěny


Tenze par: nezjištěna


Hustota: 
nezjištěna  

Rozpustnost:


- ve vodě: částečně rozpustné 


- v tucích: nezjištěna


(včetně specifikace oleje):


Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
nezjištěn


Viskozita: nezjištěna


Hustota par: nezjištěna


Rychlost odpařování: nezjištěna


Další informace: nejsou
10. Stabilita a reaktivita přípravku


Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: blízkost zdrojů zapálení


Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku: nestanoveny 


Nebezpečné rozkladné produkty:  při běžném způsobu používání je přípravek stabilní

11. Toxikologické vlastnosti přípravku


      Akutní toxicita: pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici

      - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanoveno

      - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanoveno 

      - LC50, inhalačně (4 hod), potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1): nestanoveno

      - LC50, inhalačně (4 hod), potkan, pro plyny a páry (mg.l-1): nestanoveno

Subchronická – chronická toxicita: pro přípravek nestanovena

      Senzibilizace: nestanovena

      Karcinogenita: nestanovena

      Mutagenita: nestanovena

Toxicita pro reprodukci: pro přípravek nestanovena

12. Ekologické informace přípravku

      Ekotoxicita: pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici

      - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 

      - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

      - IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): 

      Mobilita: nestanovena

      Persistence, rozložitelnost: nestanovena 

      Bioakumulační potenciál: nestanoven

      Další nepříznivé účinky: nejsou

13. Pokyny pro odstraňování přípravku

 Způsoby odstraňování (včetně obalu): v souladu s místně   platnými předpisy


 Právní předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a související předpisy

 14. Informace pro přepravu

ADR/RID:   třída: 3     klasifikační kód: F1             číslo UN: 1993 (látka hořlavá, kapalná, j.n.) 

bezpečnostní značka: č. 3 
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo): 30
   



 15. Informace o právních předpisech


 15.1  Údaje na obalu: 

  Chemický název nebezpečné látky: 
ethanol, butan-1-ol


R-věty:   R 11- vysoce hořlavý


S-věty:    S 2 - uchovávejte mimo dosah dětí



            S 7 – uchovávejte obal těsně uzavřený



            S 16- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření

          Výstražný symbol a písmenné označení: F  vysoce hořlavý
          Další speciální nápisy a značky: nejsou
15.2  Specifické a jiné předpisy: nejsou
16. Další informace

      Pokyny pro školení: žádné

      Omezení použití: bez omezení

      Zdroje údajů: Interní provozní předpisy Druchema v.d.




Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a související předpisy




 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví ve znění pozdějších a souvisejících předpisů




 Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších a souvisejících předpisů




 Sdělení MZV č. 65/2003 Sb.m.s. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 




 nebezpečných věcí (dohoda ADR) 

      Další informace: poskytování technických informací o látce/přípravku - viz telefonní čísla výrobce




      poskytování informací o údajích uvedených v bezpečnostním listu - tel. 603 446 861
 



Údaje v tomto bezpečnostním listu se týkají pouze uvedeného přípravku a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení podle platných zákonů a nařízení odpovídá uživatel.

Vypracoval: Ing. Karel Uhrin, technický poradce v oblasti chemie a životního prostředí

